TP2 Vidéo Surveillance

BLANC, LEMPEREUR, MIETKA



**Sommaire**

[**But** 2](#_Toc26798082)

[**Principe** 2](#_Toc26798083)

[**Questions Préliminaires** 2](#_Toc26798084)

[**Algorithme** 3](#_Toc26798085)

[**Conclusion** 4](#_Toc26798086)

# **But**

* Etre capable de piloter une carte d’E/S USB et d’enregistrer des informations provenant d’un capteur dans une Bdd.

# **Principe**

* Nous avons réalisé une application pour obtenir la tension de la carte, la transformer en donnée numérique pour obtenir la température ambiante sur une surface ou distance donnée et nous avons mis toute les données en base

# **Questions Préliminaires**

1. Pour obtenir l’adresse 1, SK5 doit être à 0 et SK6 à 1
2. Il faut intégrer au projet les différentes bibliothèques K8055D.dll ; K8055D.h et k8055d.lib. Nous allons utiliser les fonctions suivantes : - OpenDevice(CardAdress) - ReadAnalogChannel(ChannelNo) - CloseDevice

|  |  |
| --- | --- |
| Dates | Températures |
| Lundi 2 , 02 :14 :04 | 5°C |
| lundi 2, 02 :15 :14 | 5°C |
| Lundi 2 , 02 :16 :28 | 6°C |
| Lundi 2 , 02 :17 :04 | 5°C |
| Lundi 2 , 02 :18 :14 | 5°C |

Soit une Structure de la table en Bdd donnant ça :


- ID\_Temperature (Int)

- Dates (time)

- Temperatures (float)

4.

Pour communiquer l’application en C++ avec mysql il faut utiliser la syntaxe suivante dans la fonction *void \_\_fastcall TForm 1 :: Button1click (TObject \*sender)*



# **Algorithme**

IHM C++

Connexion à la Carte

Acquisition tension

Connexion à la Bdd

Mise en valeur numérique pour obtenir la température

Donnée sur une surface

Donnée sur une longueur

Mise en Bdd des températures obtenues toute les 5s

# **Conclusion**

* En conclusion nous avons obtenir la tension de la carte et ainsi la transformer en donnée numérique de température pour pouvoir les rentrer en BDD